Data/hora: 14/06/2024 18:14:54

Biblioteca(s): 	Biblioteca Rui Tendinha.	
Data corrente: 	14/10/2013	
Data da última atualização: 	21/11/2013	
Autoria: 	SILVA, J. G. F. da.	
Afiliação: 	José Geraldo Ferreira da Silva, Incaper.	
Título: 	Características hidráulicas de tubos de polietileno perfurados para irrigação por gotejamento.	
Ano de publicação: 	1984	
Fonte/Imprenta: 	Viçosa, MG : Universidade Federal de Viçosa, 1984.	
Páginas: 	63 p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese Mestrado.	
Conteúdo: 	O presente trabalho, intitulado "Características hidráulicas de tubos de polietileno perfurados para irrigação por gotejamento", foi conduzido no laboratório de Hidráulica da Universidade Federal de Viçosa. A linha lateral estudada era constituída por um tubo de polietileno preto, diâmetro nominal de 9,5 mm, marca CIPLA, espessura de parede de 1,5 mm e 12,8 mm de diâmetro interno. Estudaram-se três diâmetros de orifícios que foram confeccionados com agulhas, normalmente usadas em seringa veterinária, nas quais foram feitas algumas adaptações. À temperatura ambiente, estudou-se o comportamento da vazão dos orifícios quando submetidos a diferentes pressões e, à pressão constante, estudou-se o comportamento da vazão dos orifícios quando a água foi aquecida a diferentes temperaturas. Submetendo-se a linha-teste a diferentes vazões, determinou-se a perda de carga, nesta, primeiramente sem os orifícios e posteriormente com os orifícios vedados. Com estes dados, foi determinada a perda de carga ocasionada pelos orifícios, determinando-se, também, o coeficiente de rugosidade da equação de Hazen-Williams e o fator de atrito da equação de Darcy-Weisbach.	
Palavras-Chave: 	Água; Efeito da temperatura; Irrigação; Irrigação por Gotejamento.	
Categoria do assunto: 	--
G Melhoramento Genético	
Registro original: 	Biblioteca Rui Tendinha (BRT)	
Exemplares: 	BRT - (758-1) - UPA - TS - PP -  -  - PG00000061 - DIS
BRT - (914-1) - UPA - DI - PP -  -  - PG00000214 - DIS