Data/hora: 31/05/2024 23:21:23

Biblioteca(s): | Biblioteca Rui Tendinha.
Data corrente: | 07/03/2016
Data da última atualização: | 07/03/2016
Autoria: | PETERLE, G.; VIEIRA, G. H. S.; PETERLE, G.; COLOMBO, J. N.; HADDADE, I. R.; LO MONACO, P. A. V.; CORREA, J. M.
Afiliação: | INCAPER/CNpQ; IFES; IFES; IFES; IFES.
Título: | Produtividade do taro sob diferentes lâminas de irrigação.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 25., 2015, São Cristóvão Agricultura irrigada no Semiárido brasileiro: anais. São Cristóvão: ABID: Universidade Federal de Sergipe, 2015.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Avaliou-se a produtividade do taro São Bento a diferentes lâminas de irrigação. O experimento foi conduzido no IFES campus Santa Teresa, a uma altitude de 130 metros, utilizando o delineamento de blocos ao acaso (DBC), com cinco tratamentos (L1 = 25%, L2 = 50%, L3 = 75%, L4 = 100% e L5 = 125% da ETpc) e quatro repetições. Dados meteorológicos foram coletados diariamente em uma estação meteorológica localizada próxima a área experimental e a partir destes fez-se o manejo da irrigação utilizando o aplicativo IRRISIMPLES®, determinando-se a demanda hídrica da cultura e realizando-se o balanço hídrico diário. Avaliou-se a produtividade de rizomas totais e comerciais e a eficiência no uso da água pelo taro. Os resultados obtidos foram submetidos
a ajustes de equações de regressão. Após colhidos, os rizomas foram separados em cinco classes: rizoma-mãe, filho grande, filho médio, filho pequeno e refugo, de acordo com PUIATTI et al. (1990). A lâmina de irrigação de 125% da ETpc proporcionou as maiores produtividades de rizomas total e comercial, seguida da lâmina de 100%. Os menores valores de produtividade obtidos foram nas menores lâminas. A lâmina que proporcionou a maior eficiência de uso pelo taro foi a de 75%, seguido pela lâmina de 100%.
This study aimed to evaluate the response of taro São Bento to different irrigation depths. The experiment was conducted at IFES campus Santa Teresa, at an altitude of 130 meters, using the design of randomized blocks (DBC), with five treatments (L1 = 25%, L2 = 50% = 75% L3, L4 = 100 and L5% = 125% of ETpc) and four replications. Meteorological data were collected daily from a weather station located near the experimental area and from these made up irrigation management using IRRISIMPLES® software, determining the crop water demand and making up the water balance. We evaluated the yield of total and commercial rhizomes and efficiency in water use by taro. The results were submitted to regression equations adjustments. Once harvested, the
rhizomes were separated into five classes: rhizome mother, great son, middle son, little son and refuse. The depth 125% of ETpc irrigation led to higher yields of total rhizomes and commercial rhizomes, then 100% of the depth. The lower productivity values were obtained in the smaller depth. The depth that provided the highest use efficiency by taro was 75%, followed by the depth 100%.

Palavras-Chave: | Colocasia esculenta; Irrigação; Produtividade.
Thesaurus NAL: | Colocasia esculenta; Irrigation; Yield.
Categoria do assunto: | A Sistemas de Cultivo
URL: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/item/1614/1/BRT-produtividadedotaro-peterle.pdf
Registro original: | Biblioteca Rui Tendinha (BRT)
Exemplares: | BRT - (10703-1) - UMT - PC - DD -  -  -  - DIS