Data/hora: 02/06/2024 19:36:59

Biblioteca(s): 	Biblioteca Rui Tendinha.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	- - -	
Data corrente: 	12/01/2015	
Data da última atualização: 	12/01/2015	
Autoria: 	VIEIRA, G. H. S.; MANTOVANI, E. C.; SILVA, J. G. F. da.; RAMOS, M. M.; SILVA, C. M.	
Afiliação: 	Gustavo H. S. Vieira; Everardo C. Mantovani; José Geraldo Ferreira da Silva, Incaper; Márcio M. Ramos; Cláudio M. Silva.	
Título: 	Recuperação de gotejadores obstruídos devido à utilização de águas ferruginosas.	
Título original: 	Recovery of drippers clogged by use of water high in iron content.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental,  Campina Grande ,  v. 8, n. 1, apr.  2004.	
Páginas: 	6 p.	
DOI: 	http://dx.doi.org/10.1590/S1415-43662004000100001	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Desenvolveu-se este trabalho com o objetivo de se avaliar a eficiência da utilização de ácido fosfórico, de hipoclorito de sódio e de um produto comercial, além do impacto mecânico na desobstrução de gotejadores entupidos, devido à utilização de águas com elevado teor de ferro. O trabalho foi realizado na Fazenda Vista Alegre, localizada em Jaboticatubas, MG. Um sistema de irrigação por gotejamento foi adaptado para realização dos testes com oito tratamentos, sendo sete com aplicação de produtos químicos e um com impacto mecânico. Para os tratamentos químicos, utilizaram-se: o ácido fosfórico com pH 2 e pH 3; o hipoclorito de sódio com as dosagens de 100, 50 e 25 mg L-1 de cloro; e Reciclean com as dosagens de 50 e 25 mg L-1. Diante dos resultados obtidos, conclui-se: o tratamento com ácido fosfórico em pH 2 forneceu o melhor resultado quanto ao aumento da uniformidade de aplicação de água pelo sistema, apresentando o maior aumento nos valores de coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD) e coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC); entretanto, com custo elevado. O tratamento com 25 mg L-1 de cloro apresentou a melhor relação benefício/custo, sendo o mais econômico e o segundo melhor quanto à melhoria da uniformidade de irrigação do sistema. O impacto mecânico é uma alternativa para recuperação de sistemas de irrigação por gotejamento em geral, com destaque para sistemas de cultivos orgânicos.
A study was carried out (Reciclean) to evaluate the efficiency of using the phosphoric acid, sodium hypochlorite, a commercial product and mechanical impact for cleaning the drippers in which the clogging was due to the presence of high iron content in water. The experiment was set up in the Vista Alegre Farm, located in Jaboticatubas County - Minas Gerais State. A drip irrigation system was adopted for the accomplishment of the tests. Eight treatments were tested, of which, seven with application of chemical products and one with mechanical impact. In accomplishing the chemical treatments, the phosphoric acid was used at pH 2 and 3, sodium hypochlorite at 100, 50 and 25 mg L-1 chlorine and Reciclean at 50 and 25 mg L-1. According to the results, the following conclusions were drawn: the treatment using the phosphoric acid at pH 2 provided the best results, when evaluating the improvement of uniformity in the irrigation system, since it showed the highest increase in the values of uniformity coefficients (CUD and CUC); however, it is an expensive treatment. The treatment with 25 mg L-1 chlorine presented the best benefit/cost relation, since it showed to be the cheapest besides being the second best in improving the uniformity of the irrigation system. The mechanical impact is a good alternative to recover the drip irrigation systems, principally under organic farming.	
Palavras-Chave: 	Desentupimento; Irrigação por gotejamento; Uniformidade de aplicação.	
Thesaurus NAL: 	Application uniformity; Drip irrigation; Unclogging; Water.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/item/517/1/v8n1a01.pdf	
Registro original: 	Biblioteca Rui Tendinha (BRT)	
Exemplares: 	BRT - (4970-1) - UMT - AP - DD -  -  -  - DIS