Data/hora: 13/06/2024 15:15:31

Biblioteca(s): | Biblioteca Rui Tendinha.
Data corrente: | 09/01/2015
Data da última atualização: | 09/01/2015
Autoria: | RAYMUNDO, V.; NEVES, M. A.; CARDOSO, M. S. N.; BREGONCI, I. dos S.; LIMA, J. S. S.; FONSECA, A. B.
Afiliação: | Valério Raymundo; Mirna A. Neves; Marcos S. N. Cardoso; Izaias dos Santos Bregonci, Incaper; Julião S. S. Lima; Arthur B. Fonseca.
Título: | Resíduos de serragem de mármores como corretivo da acidez de solo.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 17, n. 1, jan.  2013.
DOI: | http://dx.doi.org/10.1590/S1415-43662013000100007
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Marble cutting wastes as amendment of soil acidity.

Conteúdo:

grande volume de resíduos gerados pela indústria de rochas ornamentais e sua composição com elementos essenciais à produção vegetal, indicam possibilidades de aproveitamento como corretivo de acidez de solos. Este estudo teve como objetivo a comparação em relação à capacidade de neutralização de acidez de solo, entre um resíduo de mármore serrado em tear diamantado, outro serrado em tear convencional e um calcário comercial. No experimento utilizaram-se, como substrato, amostras de solo classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e trÄ&#153;s materiais testados em quatro diferentes níveis (75, 100, 150, 300% e testemunha) de uma recomendação padrão de correção de solo. As unidades experimentais foram acondicionadas em sacos de polietileno elevando-se a umidade do solo a 70% da capacidade de campo com água destilada. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial de 3 x 4 + 1 (testemunha) com 4 repetiçÅ&#145;es totalizando 52 unidades experimentais. Foram analisados o pH em água, Ca, Mg, Al, H + Al e calculados SB, CTC, V e m. Os resíduos apresentaram bom potencial para utilização como corretivo de acidez de solo, com reatividade inicial superior à do calcário comercial.
The great volume of calcareous wastes generated by dimension stone industry and its composition, rich in important elements to promote plant growth, indicate possibilities of utilizing them as amendment of soil acidity. This study aimed to compare the capacity of neutralization of soil acidity and the use of two kinds of marble waste and a commercial limestone. The experiment was conducted in a completely randomized design, in factorial scheme, with four replications. An Oxisol mixed with four different doses of amendment (75, 100, 150, 300% and control), based on a standard recommendation. The experimental units consited of storage in polyethylene bags, and the soil moisture was elevated up to 70% of field capacity using distillated water. The pH, Ca, Mg, Al, H + Al, were analysed and SB, CTC, V were calculated. The wastes showed good potential to be used as amendment of soil acidity, since the initial reactivity was higher than the commercial limestone.

Palavras-Chave: | Agrominerais; Calagem; Meio ambiente; Reaproveitamento; Resíduo; Rochas ornamentais.
Thesaurus NAL: | Agrominerals; Dimension stones; Liming.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/item/498/1/Izaias-corretivo-solo-ARTIGO-VALERIO-2012-1-IZAIAS.pdf
Registro original: | Biblioteca Rui Tendinha (BRT)
Exemplares: | BRT - (4950-1) - UMT - AP - DD -  -  -  - DIS