Data/hora: 26/06/2024 03:43:11

Biblioteca(s): 	Biblioteca Rui Tendinha.	
Data corrente: 	04/02/2019	
Data da última atualização: 	04/02/2019	
Autoria: 	COSTA, A. N. da.; NOGUEIRA, F. F.; CARVALHO, P. L. P. T.; SILVA, B. E. C. da.; PADOVAN, M. da P.	
Afiliação: 	Aureliano Nogueira da Costa, Incaper; Fabio Favarato Nogueira, FUNDAGRES; Pedro Luis Pereira Teixeira Carvalho, Incaper; Bernardo Enne Corrêa da Silva, ArcelorMittal Tubarão; Maria da Penha Padovan, Incaper.	
Título: 	Avaliação de desenvolvimento de espécies florestais na composição de quebra-ventos em pátios de carvão de estocagem da ArcelorMittal Tubarão.	
Ano de publicação: 	2019	
Fonte/Imprenta: 	In: Sustentabilidade de recursos florestais [recurso eletrônico] / Organizador André Luiz Oliveira de Francisco. Ponta Grossa (PR): Atena Editora, p. 16-24, 2019.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A estocagem de matéria-prima em pátios das empresas siderúrgicas gera um passivo ambiental devido ao arraste de material particulado ocasionado pela ação dos ventos. Assim, destaca-se a importância de desenvolvimento de tecnologia e inovação para identificar soluções que promovam a redução da velocidade do vento e do seu impacto no arraste de particulado. Nesse contexto, foram instalados experimentos para identificar espécies agronômicas e florestais para composição de quebra-vento arbóreo no entorno das pilhas de estocagem de carvão. Os quebra-ventos arbóreos são barreiras vegetais que tem a finalidade de interceptar o fluxo de ar e reduzir a velocidade dos ventos. O objetivo do trabalho foi avaliar o crescimento e desenvolvimento em altura de 8 espécies arbóreas com potencial para composição de quebra-ventos. Os experimentos foram instalados na face sudeste do pátio de estocagem de carvão da ArcelorMittal Tubarão, situada no município de Vitória, ES ? Brasil. Por se tratar de região de aterro marinho, foi construído um talude na dimensão de 3,5 m de altura, 300 m de extensão e 11 m de largura, na proporção de 60% de terra vermelha, 30% terra da camada superficial de solo e 10% de material orgânico. O plantio de mudas de 8 espécies arbóreas foi realizado em novembro de 2015, no espaçamento de 1,5 x 1,5 m, em quincôncio, sendo que as médias de altura foram submetidas a análise de variância e comparadas pelo Teste Tukey a 5% no software Genes. Os híbridos toreliodora e urograndis, e as espécies Corymbia toreliana e Corymbia citriodora tiveram o maior desenvolvimento atingindo 5,83, 5,77, 5,46 e 5,01 metros respectivamente. Jamelão, ficus e manga obtiveram o menor desenvolvimento, 3,36, 2,63 Sustentabilidade de Recursos Florestais Capítulo 2 17 e 2,43 metros de altura.	
Palavras-Chave: 	Agrofloresta; Empresas siderúrgicas; Pátios de estocagem; Quebra-ventos.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/3393/1/aureliano-cap.2.pdf
https://www.atenaeditora.com.br/wp-content/uploads/2019/01/E-book-Sustentabilidade-de-Recursos-Florestais.pdf	
Registro original: 	Biblioteca Rui Tendinha (BRT)	
Exemplares: 	BRT - (22232-1) - UMT - PL - DD -  -  -  - DIS