Data/hora: 07/08/2024 13:01:39

Biblioteca(s): 	Biblioteca Rui Tendinha.	
Data corrente: 	07/08/2015	
Data da última atualização: 	07/08/2015	
Autoria: 	COSTA, M. B. da.; SILVA, J. G. F. da.; ESPINDULA NETO, D. E.; BOTREL, T. A.	
Afiliação: 	Maurice Barcellos da Costa, ESALQ; José Geraldo Ferreira da Silva, Incaper; Dalmácio Espindula Neto, UFV; Tarlei Ariel Botrel, ESALQ.	
Título: 	Uniformidade de aplicação de água e análise das irrigações por pivô central na fruticultura do mamão no município de Pinheiros - ES.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO PAPAYA BRASILEIRO, 2., 2005, Vitória, ES. MARTINS, D dos S. (Ed.). Papaya Brasil : mercado e inovações tecnológicas para o mamão. Vitória: Incaper, 2005.	
Páginas: 	p. 394-396.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Instabilidades climáticas com conseqüências diretas na distribuição de chuvas têm levado a maioria dos produtores de mamão, mesmo em regiões com níveis de precipitação superiores a 1200 mm.ano-1 a adotarem a irrigação como tecnologia indispensável ao sistema produtivo da cultura. Segundo Folegatti et al., (1998), dentre os vários sistemas de irrigação, o tipo pivô central tem tido grande aceitação devido às suas características, que permitem a automatização da irrigação em extensas áreas, adoção de quimigação, não interferência nas operações agrícolas e possibilidades de aplicação de lâminas d?água e intervalos de tempo diversos, ajustados às reais necessidades da cultura. Para controle efetivo da lâmina de irrigação aplicada por equipamentos do tipo pivô central, ensaios de campo devem ser realizados com o intuito de avaliar a lâmina média e a uniformidade de distribuição de água, e, quando os resultados obtidos não forem satisfatórios, identificar os componentes que devem ser reparados ou
substituídos, condição básica para realização do manejo da irrigação. A uniformidade de distribuição de água é quantificada pelo cálculo de coeficientes de uniformidade. Segundo Dourado Neto et al., (1994), para sistemas de irrigação por pivô central, os coeficientes mais recomendados são o coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC) e o coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD). Além desses dois coeficientes, os ensaios de equipamentos de pivô central podem fornecer a variação das
lâminas, eficiência de aplicação e armazenamento de água, e apontar as áreas deficientemente irrigadas. Este trabalho objetivou diagnosticar avaliar a qualidade dos equipamentos de irrigação bem como uma análise do manejo da irrigação em sistemas de irrigação tipo pivô central empregados na fruticultura do mamão no município de Pinheiros - ES.	
Palavras-Chave: 	Irrigação; Mamão; Mamoeiro; Pinheiros (município); Pivô central.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/item/913/1/2005-irrigacao-05.pdf	
Registro original: 	Biblioteca Rui Tendinha (BRT)	
Exemplares: 	BRT - (7810-1) - UMT - SP - DD -  -  -  - DIS