Data/hora: 07/08/2024 08:52:15

Biblioteca(s): 	Biblioteca Rui Tendinha.	
Data corrente: 	15/01/2015	
Data da última atualização: 	15/01/2015	
Autoria: 	SILVA, J. G. F. da.; PEREIRA, J. R. B.	
Afiliação: 	José Geraldo Ferreira da Silva, Incaper.	
Título: 	avaliação do desempenho de um equipamento de irrigação I- autopropelido perromatic.	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	Revista Ceres, v. 43, p. 346-357, 1996.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho foi conduzido na Estação Experimental de Linhares (ES), da Empresa Capixaba de Pesquisa Agropecuária (EMCAPA), objetivando avaliar o desempenho de um equipamento de irrigação autopropelido, sob diferentes condições de operação.
Determinaram-se o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC), a lâmina média aplicada e a velocidade de deslocamento do equipamento, quando operando com os bocais de 42,1 e 44,2 mm, pressões de serviço de 4,5 e 5 kgf/cm e engrenagens de 16,24 e 39 dentes. Os coletores, construídos com PVC, foram dispostos perpendicularmente ao deslocamento do equipamento, no centro da área, de maneira a formar três linhas espaçadas de um metro entre si. Nas condições em que foram conduzidos os testes, pode-se concluir que:
- a direção e a velocidade do vento interferiram, significativamente no perfil de distribuição de água do aspersor;
- o espaçamento de 92 m mostrou-se mais sensível às variações de velocidade e direção do vento;
- o espaçamento que apresentou melhor uniformidade de distribuíção de água foi o de 68 m, nas condições testadas;
- a velocidade média de deslocamento aumentou, mantendo-se constante a engrenagem, e aumentando-se a pressão de serviço e, ou, diâmetro do bocal;
- a qualidade e a conservação dos carreadores interferiram na velocidade de deslocamento do equipamento;
- os melhores perfis foram obtidos com a engrenagem de 39 dentes, nas condições em que foram realizados os testes;
- considerando que o espaçamento de 68 m é inviável operacionalmente, deve-se utilizar o espaçamento de 80 m entre carreadores; e
- o aumento da pressão de serviço, de forma geral, contribuiu para aumentar a uniformidade de distribuição de água.	
Palavras-Chave: 	Autopropelido; Equipamento; Irrigação.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/item/577/1/V43N248P03396.pdf	
Registro original: 	Biblioteca Rui Tendinha (BRT)	
Exemplares: 	BRT - (5045-1) - UMT - AP - DD -  -  -  - DIS