Data/hora: 26/06/2024 06:37:42

Biblioteca(s): | Biblioteca Rui Tendinha.
Data corrente: | 14/10/2013
Data da última atualização: | 21/11/2013
Autoria: | SILVA, J. G. F. da.
Afiliação: | José Geraldo Ferreira da Silva, Incaper.
Título: | Características hidráulicas de tubos de polietileno perfurados para irrigação por gotejamento.
Ano de publicação: | 1984
Fonte/Imprenta: | Viçosa, MG : Universidade Federal de Viçosa, 1984.
Páginas: | 63 p.
Idioma: | Português
Notas: | Tese Mestrado.
Conteúdo: | O presente trabalho, intitulado "Características hidráulicas de tubos de polietileno perfurados para irrigação por gotejamento", foi conduzido no laboratório de Hidráulica da Universidade Federal de Viçosa. A linha lateral estudada era constituída por um tubo de polietileno preto, diâmetro nominal de 9,5 mm, marca CIPLA, espessura de parede de 1,5 mm e 12,8 mm de diâmetro interno. Estudaram-se três diâmetros de orifícios que foram confeccionados com agulhas, normalmente usadas em seringa veterinária, nas quais foram feitas algumas adaptações. À temperatura ambiente, estudou-se o comportamento da vazão dos orifícios quando submetidos a diferentes pressões e, à pressão constante, estudou-se o comportamento da vazão dos orifícios quando a água foi aquecida a diferentes temperaturas. Submetendo-se a linha-teste a diferentes vazões, determinou-se a perda de carga, nesta, primeiramente sem os orifícios e posteriormente com os orifícios vedados. Com estes dados, foi determinada a perda de carga ocasionada pelos orifícios, determinando-se, também, o coeficiente de rugosidade da equação de Hazen-Williams e o fator de atrito da equação de Darcy-Weisbach.
Palavras-Chave: | Água; Efeito da temperatura; Irrigação; Irrigação por Gotejamento.

Categoria do assunto:

--
G Melhoramento Genético

Registro original: | Biblioteca Rui Tendinha (BRT)

Exemplares:

BRT - (758-1) - UPA - TS - PP -  -  - PG00000061 - DIS
BRT - (914-1) - UPA - DI - PP -  -  - PG00000214 - DIS