Data/hora: 26/06/2024 12:40:49

Biblioteca(s): 	Biblioteca Rui Tendinha.	
Data corrente: 	23/08/2016	
Data da última atualização: 	28/09/2017	
Autoria: 	VISCHI FILHO, O. J.; SOUZA, Z. M. de.; SOUZA, G. S. de.; SOUSA, A. C. M. de.; SILVA, R. B.da.	
Afiliação: 	Oswaldo Julio Vichi Filho, Universidade Estadual de Campinas; Zigomar Menezes de Souza, Universidade Estadual de Campinas; Gustavo Soares de Souza, Incaper; Allan Charles Mendes de Sousa, Universidade Estadual de Campinas; Reginaldo Barbosa da Silva, Universidade Estadual Paulista.	
Título: 	Intervalo hídrico ótimo em área de cana-de-açúcar com diferentes ciclos de colheita mecanizada.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	IRRIGA, Botucatu, v. 1, n. 1, p. 96-108, 2016.	
DOI: 	http://dx.doi.org/10.15809/irriga.2016v1n1p96-108	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade física do solo, por meio do intervalo hídrico ótimo (IHO), visando diagnosticar o comportamento estrutural de solo sob cultivo de cana-de-açúcar crua em diferentes ciclos produtivos. O experimento foi desenvolvido em lavoura comercial de cana-de-açúcar em um Latossolo Vermelho distrófico (LVd) com textura média. Os tratamentos foram: um (CM1) e três (CM3) ciclos produtivos da lavoura (em média seis anos por ciclo) com colheita mecanizada. O solo foi amostrado nas linhas de plantio e nas entrelinhas, distante 0,30 m da linha de plantio, nas camadas de 0,00-0,10, 0,10-0,20, 0,20-0,30 e 0,30-0,40 m. A qualidade física do solo foi avaliada por meio do IHO. O IHO foi maior no sistema de colheita mecanizada com três ciclos (CM3), quando relacionado com o sistema com um ciclo (CM1), sugerindo que esse sistema contribuiu para a melhoria das condições físicas do solo avaliado como densidade, porosidade, resistência do solo à penetração e capacidade de armazenamento de água. A maior faixa de água não limitante ao desenvolvimento radicular da cana no sistema CM3 foi decorrente da utilização efetiva do preparo mínimo da linha de plantio, permitindo uma recuperação dos atributos físicos do solo. O IHO foi maior na linha de plantio em relação à entrelinha.
The present study aimed to assess the soil physical quality, through Least Limiting Water Range (LLWR), aiming to diagnose the soil structural behavior, under sugarcane cultivation at different times of handling. The experiment was conducted on a sugarcane commercial farming on Oxisol Typic Acrudox with medium texture. The treatments were: one (CM1) and three (CM3) handling cultivation cycles (six years average for cycle) through mechanical harvest system. Soil samples were collected on the planting rows and on between rows, distance of 0.30 m from planting rows, at layers of 0.00-0.10; 0.10-0.20; 0.20-0.30 e 0.30-0.40 m. Soil physical quality was assessed by LLWR. The LLWR was higher in mechanical harvesting system with three cycles (CM3), when related to one cycle system (CM1), suggesting that this system has contributed for the improvement of assessed soil physical conditions such as  bulk density, soil porosity, soil resistance to penetration and water storage. The largest LLWR at sugarcane root development on CM3 system was due to the effective use of row planting reduced tillage, allowing recovery of soil physical properties. The LLWR was higher on planting rows than between rows.	
Palavras-Chave: 	Água no solo; Intervalo hídrico; Qualidade física do solo; Resistência do solo à penetração; Saccharum officinarum; Solo.	
Thesaurus NAL: 	Soil physical quality; Soil resistance to penetration; Soil water.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/item/2228/1/BRT-intervalohidricootimoemareadecanadeacucar-soares.pdf	
Registro original: 	Biblioteca Rui Tendinha (BRT)	
Exemplares: 	BRT - (12410-1) - UMT - AP - DD -  -  -  - DIS