Data/hora: 14/08/2024 22:04:10

Biblioteca(s): 	Biblioteca Rui Tendinha.	
Data corrente: 	15/01/2014	
Data da última atualização: 	15/01/2014	
Autoria: 	MORELI, A. P.; REIS, E. F. dos.; SOARES, S. F.; PREZOTTI, L. C.; ROCHA, A. C. da.	
Afiliação: 	Aldemar Polonini Moreli, Incaper; Edvaldo F. dos Reis, CNPq/UFES; Sammy F. Soares, EMBRAPA/EPAMIG; Luiz Carlos Prezotti, Incaper; Aledir Cassiano da Rocha, Incaper.	
Título: 	Análise de alternativa para a redução do consumo de água na unidade de processamento de frutos do cafeeiro via úmida.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 39.; CONGRESSO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE INGENIERÍA AGRÍCOLA, 9, 2010, Vitória, ES. A engenharia agrícola e o desenvolvimento das pequenas propriedades rurais. Anais... Vitória: CONBEA, 2010.	
Páginas: 	8p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo analisar uma alternativa para reduzir o consumo de água usada no processamento dos frutos do cafeeiro, visando contribuir com a evolução da atividade produtiva com menor impacto ambiental. Foi conduzido durante a safra 2009 na Fazenda Experimental de Venda Nova do Imigrante/INCAPER, localizada na região Serrana do Espírito Santo, possuidora de características representativas da região produtora de café arábica e de uma unidade de processamento estruturada para o desenvolvimento de tecnologias de pós-colheita. O sistema de remoção de sólidos suspensos foi composto de caixas de amianto de 1000 L interligadas; duas peneiras removedoras de impurezas dispostas de forma estática ao longo do sistema e uma caixa receptora de efluentes, para o bombeamento até o reservatório de reúso. Utilizou-se 5.698,3 L de água e 6.280 L de frutos de cafés com as seguintes características: 53,5% de bóia; 15,3% de verde cana; 23,9% de maduro e 35,6% de passa. O reuso da água proporcionou uma eficiência de 0,9/1,0 (litros de água/litros de frutos), valor 77,5% inferior a média nacional (4,0/1,0). Esta eficiência reduziu o volume de efluentes a ser descartado e aumentou a concentração de nutrientes e de matéria orgânica favorecendo o uso para a nutrição de culturas plantadas.	
Palavras-Chave: 	Águas residuárias; Café arábica; Efluentes; Sustentabilidade; Via úmida.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/item/269/1/ANALISE-DE-ALTERNATIVA-PARA-A-REDUCAO-DO-CONSUMO-DE-AGUA-NA-TC0862-2.pdf	
Registro original: 	Biblioteca Rui Tendinha (BRT)	
Exemplares: 	BRT - (1662-1) - UMT - PC - DD -  -  -  - DIS