Data/hora: 03/06/2024 20:16:06

Biblioteca(s): | Biblioteca Rui Tendinha.
Tipo da produção científica: | Capítulo em Livro Técnico-Científico
Data corrente: | 28/07/2015
Data da última atualização: | 28/07/2015
Autoria: | BALBINO, J. M. de S.; CASTRO, L. L. F. de.; ABAURRE, M. E. O.
Afiliação: | José Mauro de Sousa Balbino, Incaper; Lucio Livio Froes de Castro, Incaper; Maria Elizabete Oliveira Abaurre, Incaper.
Título: | Manejo de água para culturas.
Ano de publicação: | 2010
Fonte/Imprenta: | In: Espírito Santo (Estado). Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca. Incaper. Tomate. Vitória, ES : Incaper, 2010.
Páginas: | p. 149-168
Idioma: | Português

Conteúdo:

O excesso ou a carência de água no solo interfere negativamente no desenvolvimento das plantas em geral, sendo um dos maiores determinantes da produtividade das culturas. Quando não se atende a todas as suas necessidades, pode afetar o seu crescimento e, consequentemente, o rendimento e a qualidade do produto. A fitomassa é, na sua maior parte, composta por água. O protoplasma contém em média 85-90% de água, e mesmo as organelas ricas em proteínas e lipídios, como os cloroplastos e as mitocôndrias, contêm 50% de água. Os frutos com alto conteúdo de polpa são especialmente ricos em água (85-95% do peso fresco), bem como as folhas tenras (80-90%) e as raízes (70-95%) (LARCHER, 2000). Por outro lado, a água está se tornando rapidamente recurso escasso em muitas áreas do mundo, exigindo-se cada vez mais sistemas de produção que reduzam a sua utilização, o que pode ser obtido se o seu fornecimento for adequadamente planejado e monitorado. Para tanto, o conhecimento e o manejo adequado do sistema solo-água-planta-ambiente é de fundamental importância para o sucesso do empreendimento. A aplicação racional de água no solo, adotando-se a tecnologia de irrigação adequada na quantidade e no momento certo com a finalidade de proporcionar a umidade necessária ao pleno desenvolvimento da cultura, contribui para a garantia da produtividade esperada e para o padrão de qualidade desejado dos produtos, além de reduzir os riscos de perdas da produção ocasionadas por períodos de estiagem (OLIVEIRA; TAGLIAFERRE, 2005). O manejo da água em áreas irrigadas consiste em monitorar e quantificar, periodicamente, o consumo de água das plantas, possibilitando determinar o tempo de funcionamento do sistema de irrigação. A sua adoção poderá ocasionar vários benefícios, destacando-se a economia de água e energia, que possibilitam melhor aproveitamento dos recursos hídricos e aumento da renda do agricultor (OLIVEIRA; TAGLIAFERRE, 2005). Desse modo, ao se programar o cultivo das hortaliças, deve-se buscar o planejamento da irrigação e adotar o cultivo em áreas próximas às fontes de água, que devem ser abundantes e apresentar boa qualidade, e, nesse planejamento, buscar adotar sistemas de irrigação que promovam o uso sustentável da água. O planejamento da irrigação é fundamental para qualquer cultura; entretanto, para uma cultura tão exigente em água e de custo elevado como o tomateiro, o seu manejo torna-se ainda mais importante, pois permite
minimizar os riscos do empreendimento. O tomate é uma das hortaliças com consumo de água acima da média, sendo, portanto, muito sensível à sua falta. No fruto maduro, a água participa em cerca de 94% dos seus constituintes, sendo que o fornecimento insuficiente de água à cultura prejudica o seu desenvolvimento vegetativo e reprodutivo, culminando numa menor produtividade, e altera o padrão de qualidade dos frutos (MANZAN, 1980; ALVARENGA, 2004). Neste capítulo, busca-se destacar os principais parâmetros a serem considerados para um eficiente uso da água pelo tomateiro relacionados ao solo, ao ambiente e à planta, destacando-se alguns aspectos sobre a importância da água para a cultura, associados ao desenvolvimento, produtividade e qualidade dos frutos.

Palavras-Chave: | Água; Irrigação; Microirrigação; Tomate; Tomateiro.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Biblioteca Rui Tendinha (BRT)
Exemplares: | BRT - (7643-1) - UMT - PL - PP - 635.642 - T655t -  - DIS