Data/hora: 25/04/2024 07:12:05

Biblioteca(s): 	Biblioteca Rui Tendinha.	
Data corrente: 	09/08/2019	
Data da última atualização: 	09/08/2019	
Autoria: 	MACHADO FILHO, J. A.; BRAVIM, A. J. B.; TRAGINO, P. H.	
Afiliação: 	José Altino Machado Filho, Incaper; Alonso José Bonisson Bravim, Incaper; Paulo Henrique Tragino, Incaper.	
Título: 	Avaliação de produtividade do cafeeiro conilon em cinco safras e em quatro diferentes espaçamentos adensados na região norte do Espirito Santo.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 8., 2013, Salvador. Sustentabilidade e inclusão Social. Brasília, DF: Embrapa Café, 2013. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 8., 2013, Salvador. Sustentabilidade e inclusão Social. Brasília, DF: Embrapa Café, 2013.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A cultura do café conilon (Coffea canephora Pierre ex Froenher) possui inúmeras possibilidades de disposição de uma mesma população de plantas no campo, combinando-se os muitos espaçamentos possíveis entre as linhas da cultura, com as distâncias entre as covas nas linhas de plantio e com o número de hastes por planta. A maior vantagem dos plantios adensados é o ganho de produtividade, com menor custo de produção, pela utilização mais eficiente da radiação solar, da água e dos minerais e, possivelmente, pelo melhor controle natural das plantas invasoras e de algumas pragas e doenças. Com o objetivo de avaliar os efeitos do adensamento na produtividade do cafeeiro conilon, foi implantado em 2007 um plantio utilizando-se quatro espaçamentos, (T1) 2,0m x 1,0m correspondendo à 5.000 plantas/ha; (T2) 2,0m x 0,5m correspondendo à 10.000 plantas/ha; (T3) 1,5m x 1,0m correspondendo à 6.666 plantas/ha e (T4) 1,5m x 0,5m correspondendo à 13.333 plantas/ha na Fazenda Experimental de Sooretama (FES) do Incaper, situada na região Norte do espírito Santo. O material clonal utilizado foi oriundo do produtor F1 conhecido na região como Folha Fina, por apresentar arquitetura e copa que suportariam a alta densidade de plantas. Neste ensaio foram feitas cinco avalições no período de 2009 á 2013 onde verificou-se que a medida que a população de cafeeiros aumentou, a produtividade do café aumentou e a produção e a produção de frutos por planta diminuiu em torno de 19,6% do plantio mais largo ao mais adensado. Os tratamentos T4 e T2 apresentaram resultados satisfatórios (respectivamente 165,95 e 136,71 sacas por hectare nas médias dos cinco anos avaliados) comparando-se aos demais T1 com 77,06 e T3 com 93,78 sacas por hectare mostrando assim que pode ser de grande valia o uso do adensamento nas lavouras principalmente em pequenas propriedades ou onde não há possibilidade/viabilidade de mecanização. Porém muitos fatores devem ser considerados para esta tomada de decisão, destacando-se dentre estes o cultivar a ser adotado, clima, fertilidade do solo, possibilidade de mecanização, topografia, utilização de sistema de irrigação e o sistema de poda adotado. Outras pesquisas devem ser realizadas para busca de mais material genético promissor ao adensamento.

Coffee culture conilon (Coffea canephora Pierre ex Froenher) has several possibilities for disposal of the same plant population in the field, combining the many stands between the rows, with the distances between the holes in the rows and the number of stems per plant. The biggest advantage of planting density is the gain in productivity, with lower cost of production by more efficient use of solar radiation, water and minerals , and possibly the best natural control of weeds and some pests and diseases . With the objective of evaluating the effects of crowding on coffee yield conilon , was deployed in 2007 with a planting using four stands ( T1 ) 2.0m x1.0 m corresponding to 5,000 plants / ha ; ( T2 ) 2.0m x 0.5 m corresponding to 10,000 plants/ha ; ( T3 ) 1.5m x 1.0m corresponding to 6,666 plants / ha ( T4 ) 1.5m x 0.5m corresponding to 13,333 plants/ha at Sooretama city, located in the northern region of the Espírito Santo state. The genetic material used in the region known as ?Thin Sheet?, by presenting and canopy architecture that would support a high plant density. In this trial there were five assessments in the period from 2009 to 2013 years where it was found that as the stand of plants increased, the productivity increased too and fruit yield per plant decreased by approximately 19.6%. Treatments T4 and T2 showed satisfactory results (165.95 and 136.71 bags of 60kg per hectare respectively in average of the five years evaluated) compared to the other T1 and T3 with 77.06 and 93.78 bags of 60kg per hectare can thus showing that be of great use in fields crowding mainly on small farms or where there is no possibility / feasibility of mechanization. However, many factors should be considered when making this decision, especially among these cultivar to be adopted, climate, soil fertility, possibility of mechanization, topography, irrigation system and the system of pruning adopted. Further research should be implemented in pursuit of more promising genotypes to crowding.	
Palavras-Chave: 	Adensamento; Café conilon; Coffea canephora; Espírito Santo (Estado); Produtividade; Região Norte.	
Thesaurus NAL: 	Productivity; Robusta coffe; Stand.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/3667/1/avaliacao-produtividade-cafeeiro-conilon-altino.pdf	
Registro original: 	Biblioteca Rui Tendinha (BRT)	
Exemplares: 	BRT - (22704-1) - UMT - PC - DD -  -  -  - DIS