Data/hora: 26/07/2024 21:10:31

Biblioteca(s): 	Biblioteca Rui Tendinha.	
Tipo da produção científica: 	Capítulo em Livro Técnico-Científico	
Data corrente: 	24/02/2021	
Data da última atualização: 	24/02/2021	
Autoria: 	LIMA, E. F. de A.; FALCÃO, M.; PAYE, H. S.; REIS JÚNIOR, A.; SANTANA, L. V.; CAVAZZANA, E.	
Afiliação: 	Elton Flávio de Andrade Lima; Mateus Falcão; Henrique Sá Paye, Incaper; Adalto dos Reis Junior, IFES; Lucas Vago Santana, IFES; Erlon Cavazzana, IFES.	
Título: 	Sistema de monitoramento automático das características hídricas do solo de cafezais visando otimização da irrigação.	
Ano de publicação: 	2021	
Fonte/Imprenta: 	In: Robson, Oliveira Jose (Org.). Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 1. Guarujá, SP: Científica Digital, 2021.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O estresse hídrico em cafeiculturas pode implicar em mais de 80% de perda de produtividade. Esse problema afeta tanto a qualidade do produto quanto a dinâmica de preços e comercialização. Nesse sentido, a coleta de informações sobre o solo torna o manejo hídrico mais eficiente e minimiza o impacto ambiental. Consoante a isso, o presente trabalho objetivou aplicar as tecnologias de baixo custo e baixo consumo de energia, a
partir de implementações IoT, a fim de atender a necessidade de tornar a coleta de dados agrícolas mais dinâmica e autônoma, visando a economia de água e energia nesse processo. Foi realizada a construção de um equipamento de leitura e transmissão da  pressão atual do solo através do sensor MPX5700DP, do microcontrolador Esp8266 e módulos LoRa de comunicação via rádio. Além dessas ferramentas, utilizou-se tecnologias como HTML, PHP, MySql e outras mais para o desenvolvimento de uma interface web de clara exibição das informações. Resultou-se disso, um sistema autônomo de coleta, transmissão, armazenamento e exibição das leituras da pressão do solo em tempo real. Esse sistema se assemelha a outros constantes na literatura quanto a presença de um sensor eletrônico embarcado em um equipamento analógico como o tensiômetro à vácuo. Este, se distingue e destaca quanto a sua característica IoT, que automatiza as rotinas de leitura tornando as informações mais acessíveis para as tomadas de decisão. Além disso, o desenvolvimento de um equipamento de baixo custo reflete a preocupação com os pequenos produtores, raramente atendidos pelos produtos de automação de alto custo comercializados atualmente.	
Palavras-Chave: 	Automação Agrícola; Internet das Coisas; Manejo Hídrico.	
Thesagro: 	Agricultura; Automação; Cafeicultura; Irrigação; Método de Irrigação; Produtividade.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/4178/1/irrigacao-paye.pdf	
Registro original: 	Biblioteca Rui Tendinha (BRT)	
Exemplares: 	BRT - (23742-1) - UMT - PL - DD -  -  -  - DIS