Data/hora: 01/06/2024 03:26:33

Biblioteca(s): 	Biblioteca Rui Tendinha.	
Data corrente: 	22/01/2021	
Data da última atualização: 	22/01/2021	
Autoria: 	SOUZA, G. S. de.; INFANTINI, M. B.; BORGHI, E. J. A.; LANI, J. A.	
Afiliação: 	Gustavo Soares de Souza, IFES; Maurício Blanco Infantini, CNH Ind.; Edinei José Armani Borghi, IFES; José Antônio Lani, Incaper.	
Título: 	Avaliação técnica e econômica de uma colhedora automotriz em lavoura de café Conilon.	
Ano de publicação: 	2020	
Fonte/Imprenta: 	Revista Ifes Ciência, v.6, n.3, p. 89-98, 2020.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência técnica da colhedora automotriz de hastes vibratórias em lavouras de café conilon (Coffea canephora) e sua influência nos custos de colheita. Os ensaios foram realizados em lavoura comercial, com espaçamento de 3,50 x 0,50 m. Nos ensaios foram comparadas a velocidade de colheita (1,0; 1,6 e 2,0 km h-1), a frequência de vibração (700, 800 e 900 rpm) e o número de passadas da colhedora (primeira, segunda e única). Eficiência de derriça (ED) e de colheita (EC), percentual de frutos perdidos no chão (FPC) e não derriçados (FND) e desfolha foram medidos nos clones bamburral e 153/143. O custo operacional horário da colheita mecanizada foi calculado a partir dos custos fixos e variáveis. O custo total da colheita mecanizada foi obtido pelo somatório dos custos de colheita, repasse de solo e planta e perdas no chão. O aumento da velocidade e a redução da frequência e do número de passadas reduziram a ED e EC e aumentaram os FND dos clones em estudo. O uso da colhedora de café apresentou custo operacional de R$ 279,21 h-1, sendo 49% fixo e 51% variável, enquanto o manual foi de R$ 15,30 por saco (80 L). Observou-se uma redução no custo da colheita mecanizada de 33 a 50% em relação a colheita manual, com uma velocidade de 0,60 e 2,00 km h-1. O aumento da velocidade e da eficiência de colheita da máquina automotriz reduziram o custo total e unitário da colheita em relação à manual.	
Thesagro: 	Café; Café Robusta; Cafeicultura; Coffea Canephora; Colheita; Colheita Mecânica; Mecanização Agrícola.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/4172/1/colhedora-automotriz-lani.pdf	
Registro original: 	Biblioteca Rui Tendinha (BRT)	
Exemplares: 	BRT - (23732-1) - UMT - AP - DD -  -  -  - DIS