Data/hora: 02/06/2024 16:30:16

Biblioteca(s): 	Biblioteca Rui Tendinha.	
Tipo da produção científica: 	Circular Técnica	
Data corrente: 	09/08/2019	
Data da última atualização: 	09/08/2019	
Autoria: 	SOARES, S. F.; MORELI, A. P.; DONZELES, S. M. L.; PREZOTTI, L. C.	
Afiliação: 	Sammy Fernandes Soares, EMBRAPA; Aldemar Polonini Moreli, Incaper; Sérgio Maurício Lopes Donzeles, UFV; Luiz Carlos Prezotti, Incaper.	
Título: 	Reúso da água na produção de café cereja descascado.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	Brasília, DF: Embrapa Café, 2012.	
Páginas: 	8 p.	
Série: 	(Embrapa Café. Circular técnica, 1).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Com o objetivo de reduzir o volume de água empregado no processamento de café via úmida foi desenvolvido um sistema de remoção de resíduos de baixo custo, denominado ?Sistema de Limpeza de Águas Residuárias (SLAR). Ele é constituído basicamente de caixas e peneiras que associam os processos de decantação e peneiramento e pode ser construído nas propriedades rurais.	
Palavras-Chave: 	Água; Água residuária; Café cereja; Café cereja descascado; Café maduro; Processamento.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/3677/1/circular-tecnica-01.pdf	
Registro original: 	Biblioteca Rui Tendinha (BRT)	
Exemplares: 	BRT - (22714-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS