Data/hora: 11/07/2024 14:14:58

Biblioteca(s): 	Biblioteca Rui Tendinha.	
Data corrente: 	11/08/2015	
Data da última atualização: 	11/08/2015	
Autoria: 	SOUSA, M. B. A. de.; MANTOVANI, E. C.; SILVA, J. G. F. da.; SOARES, A. A.; CORDEIRO, E. de A.	
Afiliação: 	José Geraldo Ferreira da Silva, EMCAPER.	
Título: 	Avaliação da uniformidade de aplicação de água em cafeeiros irrigados por pivô central nas regiões Norte do Espírito Santo e Extremo Sul da Bahia.	
Ano de publicação: 	2000	
Fonte/Imprenta: 	IN: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 1., 2000, Poços de Caldas. Resumos Expandidos. Brasília, DF: Embrapa Café/MINASPLAN, 2000.	
Páginas: 	p. 869-875.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	água foram determinados em 10 propriedades que cultivam o café conilon irrigado por sistemas de pivô central. Estes coeficientes foram determinados com a metodologia proposta por MERRIAM e KELLER (1978). As 10 propriedades que tiveram seus sistemas de irrigação avaliados estão localizadas em 6 diferentes municípios que foram selecionados seguindo critérios relacionados à representatividade da área, utilização da irrigação, produção entre outros. De um total de 10 sistemas do tipo pivô central avaliados, 4 (40% dos casos) apresentaram pelo menos um dos coeficientes de uniformidade de distribuição de água (CUC ou CUD) com valores inadequados, indicando que quase metade dos pivôs avaliados têm algum problema de uniformidade de distribuição de água.	
Palavras-Chave: 	Bahia (Estado); Cafeeiro; Espírito Santo (Estado); Pivô central.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/item/928/1/Irriga28.PDF	
Registro original: 	Biblioteca Rui Tendinha (BRT)	
Exemplares: 	BRT - (7856-1) - UMT - PC - DD -  -  -  - DIS