Data/hora: 23/08/2024 06:47:07

Biblioteca(s): 	Biblioteca Rui Tendinha; São Gabriel da Palha.	
Data corrente: 	02/12/2020	
Data da última atualização: 	19/10/2022	
Autoria: 	SILVA, J. de S. e.; VITOR, D. G.; LOPES, R. P.	
Afiliação: 	Juarez de Souza e Silva, Engenheiro Agrônomo; Douglas Gonzaga Vitor, Engenheiro Agrônomo; Roberto Precci Lopes, Engenheiro Agrônomo.	
Título: 	Construção de ventiladores centrífugos para uso agrícola.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	Brasília, DF: Embrapa Café, 2013.	
Páginas: 	13 p.	
Série: 	(Embrapa Café. Comunicado técnico, 3).	
ISSN: 	2179.7757	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Comunicado Técnico 3 Construção de Ventiladores Centrífugos para Uso Agrícola Introdução Na secagem, na aeração de grãos e nos sistemas que usam ventilação forçada, como as máquinas de separação, de limpeza, de transporte pneumático e mesmo em sistema de renovação ou aquecimento de ar para criação de animais, há necessidade de um componente para criar um gradiente energético que promova o movimento do ar por meio dos elementos do sistema e do produto. Na secagem de grãos, o ar, além de conduzir o calor, transporta a água evaporada do produto para fora do secador por meio do sistema de exaustão. Já na aeração, a função principal do ar é resfriar a massa de gãos, embora, às vezes, possa carrear pequenas quantidades de água vaporada, dependendo do manejo da aeração	
Palavras-Chave: 	Secagem de grão; Secagem de grãos de café; Ventilador.	
Thesagro: 	Maquina.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	São Gabriel da Palha (BSGP)	
Exemplares: 	BRT - (24612-1) - ADD - FL - PP -  -  - FL00006269 - DIS
BSGP - (48-1) - ADD - FL - PP -  -  - 0000000077 - DIS
BSGP - (48-2) - ADD - FL - PP -  -  - 0000000078 - DIS