Data/hora: 16/06/2024 00:03:33

Biblioteca(s): 	Biblioteca Rui Tendinha.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	B - 5	
Data corrente: 	03/07/2018	
Data da última atualização: 	03/07/2018	
Autoria: 	SOUZA, G. S. de.; INFANTNI, M. B.; LANI, J. A.; ALVES, P. de O.	
Afiliação: 	Gustavo Soares de Souza, Incaper; Maurício Blanco Infantini, CAUFES; José Antônio Lani, Incaper; Patrick De Oliveira Alves, UFES.	
Título: 	Força de desprendimento de frutos de café Conilon no Estado do Espírito Santo.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	Pensar Acadêmico, Manhuaçu, v. 16, n. 1, p. 103-108, 2018.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Um dos principais problemas enfrentados pelos produtores rurais de café conilon é a falta de mão de obra, principalmente durante a colheita. A mecanização da colheita é uma opção viável para a falta de mão de obra e para reduzir o custo. A força de desprendimento dos frutos é um dos fatores que influenciam a eficiência da colheita mecanizada e é influenciada por aspectos genéticos e de manejo. O objetivo deste estudo foi avaliar a força de desprendimento dos frutos de café conilon de plantas da variedade Robusta Tropical e do clone LB1, visando criar subsídios para o uso de colhedoras automotrizes. O estudo foi realizado em lavoura comercial em Governador Lindenberg-ES. A força de desprendimento dos frutos foi avaliada com um dinamômetro portátil digital. A força de desprendimento dos frutos de café conilon reduziu com o aumento do estágio de maturação. A variação de força de desprendimento entre os frutos verdes e cerejas foi de 2,5 e 1,2 N para a variedade Robusta Tropical e o clone LB1, respectivamente. A força de desprendimento dos frutos foi 25% maior nos frutos não derriçados após passagem da máquina em relação à média da lavoura não derriçada. A força de desprendimento dos frutos de conilon varia com o estágio de maturação e o material genético, indicando a possibilidade de selecionar materiais mais adaptados para o uso de colhedoras automotrizes. A colhedora apresenta potencial de selecionar os frutos com menor força de desprendimento.	
Palavras-Chave: 	Cafe conilon; Coffea canephora; Colhedora de café; Colheita mecanizada; Derriça.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/3176/1/BRT-forcadodesprendimentodefrutosdocafeconilon-soaressouza.pdf	
Registro original: 	Biblioteca Rui Tendinha (BRT)	
Exemplares: 	BRT - (21575-1) - UMT - AP - DD -  -  -  - DIS