Data/hora: 16/06/2024 06:22:20

Biblioteca(s): | Biblioteca Rui Tendinha.
Data corrente: | 16/08/2019
Data da última atualização: | 16/08/2019
Autoria: | VIEIRA, G. H. S.; MANTOVANI, E. C.; SILVA, J. G. F. da.; RAMOS, M. M.; SILVA, M. C.
Afiliação: | CEFET-Januária; UFV; José Geraldo Ferreira da Silva, Incaper; UFV; UFV.
Título: | Estudo comparativo de metodologias para recuperação de sistemas de irrigação por gotejamento obstruídos devido à utilização de águas ferruginosas.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM - CONIRD 14., 2004, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: ABID, 2004.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a eficiência da utilização de três produtos químicos, bem como o impacto mecânico na desobstrução de gotejadores
entupidos, devido à utilização de águas com elevado teor de ferro. Para os tratamentos químicos, utilizaram-se: o ácido fosfórico com pH 2 e pH 3; o hipoclorito de sódio com as
dosagens de 100, 50 e 25 mg L-1 de cloro; e Reciclean com as dosagens de 50 e 25 mg L-1. Diante dos resultados obtidos conclui-se: o tratamento com ácido fosfórico em pH 2,0 forneceu o melhor resultado quanto ao aumento da uniformidade de aplicação de água pelo sistema, apresentando o maior aumento nos valores de CUD, mas possui um custo elevado. O tratamento com 25 mg L-1 de cloro apresentou a melhor relação benefício/custo, sendo o mais econômico e o segundo melhor quanto à melhoria da uniformidade de irrigação do sistema. O impacto mecânico é uma alternativa para recuperação de sistemas de irrigação por gotejamento em geral, com destaque para sistemas de cultivos orgânicos.

Palavras-Chave: | Água ferruginosa; Desentupimento; Gotejamento; Irrigação; Sistema orgânico.
Categoria do assunto: | E Economia e Indústria Agrícola
URL: | https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/3740/1/conird-jose-geraldo.pdf
Registro original: | Biblioteca Rui Tendinha (BRT)
Exemplares: | BRT - (22777-1) - UMT - PC - DD -  -  -  - DIS