Data/hora: 16/06/2024 08:31:26

Biblioteca(s): | Biblioteca Rui Tendinha; São Gabriel da Palha.
Data corrente: | 02/12/2020
Data da última atualização: | 19/10/2022
Autoria: | SILVA, J. de S. e.; VITOR, D. G.; LOPES, R. P.
Afiliação: | Juarez de Souza e Silva, Engenheiro Agrônomo; Douglas Gonzaga Vitor, Engenheiro Agrônomo; Roberto Precci Lopes, Engenheiro Agrônomo.
Título: | Construção de ventiladores centrífugos para uso agrícola.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | Brasília, DF: Embrapa Café, 2013.
Páginas: | 13 p.
Série: | (Embrapa Café. Comunicado técnico, 3).
ISSN: | 2179.7757
Idioma: | Português
Conteúdo: | Comunicado Técnico 3 Construção de Ventiladores Centrífugos para Uso Agrícola Introdução Na secagem, na aeração de grãos e nos sistemas que usam ventilação forçada, como as máquinas de separação, de limpeza, de transporte pneumático e mesmo em sistema de renovação ou aquecimento de ar para criação de animais, há necessidade de um componente para criar um gradiente energético que promova o movimento do ar por meio dos elementos do sistema e do produto. Na secagem de grãos, o ar, além de conduzir o calor, transporta a água evaporada do produto para fora do secador por meio do sistema de exaustão. Já na aeração, a função principal do ar é resfriar a massa de gãos, embora, às vezes, possa carrear pequenas quantidades de água vaporada, dependendo do manejo da aeração
Palavras-Chave: | Secagem de grão; Secagem de grãos de café; Ventilador.
Thesagro: | Maquina.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | São Gabriel da Palha (BSGP)

Exemplares:

BRT - (24612-1) - ADD - FL - PP -  -  - FL00006269 - DIS
BSGP - (48-1) - ADD - FL - PP -  -  - 0000000077 - DIS
BSGP - (48-2) - ADD - FL - PP -  -  - 0000000078 - DIS