Data/hora: 07/05/2024 00:09:55

Biblioteca(s): | Biblioteca Rui Tendinha.
Data corrente: | 16/07/2015
Data da última atualização: | 16/07/2015
Autoria: | LONGO, L. A.
Título: | Uniformidade de distribuição e eficiência, em potencial, de aplicação de água de um pivô central, equipado com tubos de descida.
Ano de publicação: | 1991
Fonte/Imprenta: | Vicosa, MG: UFV, 1991.
Páginas: | 63p.
Idioma: | Português
Notas: | Tese Mestrado.
Conteúdo: | Este trabalho foi realizado no Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo (CNPMS/EMBRAPA), localizado no municipio de Sete Lagoas, MG. Foi utilizado nos testes um equipamento de irrigacao do tipo pivo central de baixa pressao, equipado com tubos de descida flexiveis. A avaliacao do desempenho do sistema foi feita determinando-se a uniformidade de distribuicao e a eficiencia, em potencial, de aplicacao de agua. A lamina d'agua foi coletada seguindo-se a metodologia classica. Foram testados tres diferentes comprimentos de tubos de descida. Para cada teste foram determinados o coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC), o coeficiente de uniformidade de distribuicao (CUD) e a eficiencia, em potencial, de aplicacao de agua (EPa). Os valores encontrados foram comparados entre si e comparados, tambem, com os valores obtidos a partir da avaliacao do sistema operando em condicoes normais, ou seja, na ausencia de tubos de descida. ...
Palavras-Chave: | Agua; Application; Center pivot irrigation; Distribution; Down pipe; Efficiency; Eficiencia de aplicacao; Irrigacao por pivo central; Tubos de descida; Uniformidade de distribuicao; Uniformity; Water.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Biblioteca Rui Tendinha (BRT)
Exemplares: | BRT - (7238-1) - ADD - TS - PP -  -  - PG00000429 - DIS