Data/hora: 23/07/2024 05:45:47

Biblioteca(s): 	Biblioteca Rui Tendinha.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	B - 3	
Data corrente: 	07/01/2015	
Data da última atualização: 	07/01/2015	
Autoria: 	MARTINS, C. L.; BUSATO, C.; SILVA, S. F. da; RODRIGUES, W. N.; REIS, E. F. dos.	
Afiliação: 	Caio Louzada Martins, Incaper; Camilo Busato; Samuel Ferreira da Silva; Wagner Nunes Rodrigues; Edvaldo Fialho dos Reis.	
Título: 	Avaliação do desempenho de sistemas de irrigação no sul do Estado do Espírito Santo.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	Revista Agro@mbiente On-line, v. 7, n. 2, p. 236-241, maio-agosto, 2013.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Evaluation of the performance of irrigation systems in the south of Espirito Santo state, Brazil.	
Conteúdo: 	A utilização da água na agricultura irrigada deve ser feita de maneira criteriosa e precisa, não só visando a otimização da produtividade e da qualidade final do produto, mas também o uso adequado dos recursos hídricos. A avaliação dos sistemas de irrigação contribui para minimizar as perdas durante a aplicação de água. Objetivou-se com este trabalho avaliar o desempenho de sistemas de irrigação por aspersão e localizada, no sul do Estado do Espírito Santo. Foram avaliados quatro sistemas de irrigação: aspersão convencional móvel, em área cultivada com cafeeiro; aspersão convencional fixa, em área cultivada com abacaxizeiro; irrigação localizada por microaspersão, em área de cultivo da goiabeira e irrigação localizada por microspray, em área cultivada com videira. Em cada projeto de irrigação realizou-se o teste de uniformidade de aplicação de água para a determinação dos coeficientes de uniformidade (de Christiansen, Estatístico e de Distribuição) e avaliou-se o manejo da irrigação, comparando-se as lâminas aplicadas pelo irrigante com aquelas necessárias para elevar a umidade do solo à capacidade de campo. Os sistemas de irrigação localizada apresentaram maior uniformidade de aplicação de água que os irrigados por aspersão, no entanto, a lâmina aplicada nos sistemas por aspersão foi mais próxima da adequada que nos sistemas localizados.
The utilization of water in the irrigated agriculture must be done in a judiciously and precisely way, not only to optimize the crop yield and the final product quality, but also to guarantee the proper use of water resources. The evaluation of the irrigation systems contributes to minimize the losses during the application of water. This study evaluated the performance of irrigation systems, localized irrigation and sprinkler irrigation, in the south of the state of Espirito Santo. Four irrigation systems were evaluated: mobile sprinkler in an area cultivated with coffee; fixed sprinkler in an area cultivated with pineapple; localized with microsprinkler in an area cultivated with guava; and localized with microspray in an area cultivates with grape. In each irrigation project, tests of uniformity of water application were performed to determine the uniformity coefficients (Christiansen, statistic and distribution) and the irrigation management was evaluated, comparing the irrigation really applied with the irrigation needed to raise the soil humidity to the field capacity. The localized irrigation systems showed greater uniformity than the sprinkler irrigation systems, however, the water depth applied by the sprinkler systems was closer to the appropriate level than in the localized systems.	
Palavras-Chave: 	Água; Aspersão; Espírito Santo (Estado); Irrigação; Localizada; Manejo; Uniformidade.	
Thesaurus NAL: 	Aspersion; Localized; Management; Uniformity.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/item/460/1/1069-6075-1-PB-CAIO.pdf	
Registro original: 	Biblioteca Rui Tendinha (BRT)	
Exemplares: 	BRT - (4920-1) - UMT - AP - DD -  -  -  - DIS