Data/hora: 04/06/2024 05:44:52

Biblioteca(s): | Biblioteca Rui Tendinha.
Tipo da produção científica: | Circular Técnica
Data corrente: | 09/08/2019
Data da última atualização: | 09/08/2019
Autoria: | SOARES, S. F.; MORELI, A. P.; DONZELES, S. M. L.; PREZOTTI, L. C.
Afiliação: | Sammy Fernandes Soares, EMBRAPA; Aldemar Polonini Moreli, Incaper; Sérgio Maurício Lopes Donzeles, UFV; Luiz Carlos Prezotti, Incaper.
Título: | Reúso da água na produção de café cereja descascado.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | Brasília, DF: Embrapa Café, 2012.
Páginas: | 8 p.
Série: | (Embrapa Café. Circular técnica, 1).
Idioma: | Português
Conteúdo: | Com o objetivo de reduzir o volume de água empregado no processamento de café via úmida foi desenvolvido um sistema de remoção de resíduos de baixo custo, denominado ?Sistema de Limpeza de Águas Residuárias (SLAR). Ele é constituído basicamente de caixas e peneiras que associam os processos de decantação e peneiramento e pode ser construído nas propriedades rurais.
Palavras-Chave: | Água; Água residuária; Café cereja; Café cereja descascado; Café maduro; Processamento.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/3677/1/circular-tecnica-01.pdf
Registro original: | Biblioteca Rui Tendinha (BRT)
Exemplares: | BRT - (22714-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS